1. **مهندس موقع عدد 1 :**

يتضمن عمله دراسة عقد المشروع وشروط ومواصفات تنفيذ الأعمال وتصميم ومتابعة مراحل العمل المختلفة.

المعدات اللازمة:

* خوذة
* سترة
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية
* كمامة مناسبة.

1. **مدير المشروع:**

تتضمن مهامه إعداد جدول عمل تفصيلي للمشروع بالإضافة إلى خطط العمل وتنسيق الموارد الداخلية والخارجية للمشروع.

المعدات اللازمة:

* خوذة
* سترة
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية
* كمامة مناسبة.

1. **مهندس المكتب:**

يتضمن عمله إعداد مخططات المشروع وتصميم عناصر المشروع بمختلف أنواعها وإعداد مستندات تقديم العطاء من حصر كميات إلخ،

المعدات اللازمة:

* خوذة
* سترة
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية
* كمامة مناسبة.

1. **مشرف العمال:**

يتضمن عمله توفير مكان عمل صحي وآمن وضمان خلو بيئة العمل من المخاطر ومتابعة العمال أثناء أداء العمل.

المعدات اللازمة:

* خوذة
* سترة
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية
* كمامة مناسبة.

1. **عمال حجر عدد 4:**

يتضمن عملهم تركيب الحجر الخارجي وتثبيته على ارتفاعات مختلفة والاهتمام بجميع النواحي المتعلقة بالحجر.

المعدات اللازمة:

* خوذة عدد 4
* سترة عدد 4
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية عدد 4
* كمامة مناسبة عدد 4
* حبال أمان عدد 4
* نظارات واقية عدد 4
* قفازات مناسبة عدد 4

1. **عمال رفع مواد عدد 3:**

يتضمن عملهم القيام برفع المواد المختلفة المستخدمة في المروع من اسمنت وخشب طوبار وحديد تسليح الخ،

المعدات اللازمة:

* خوذة عدد 3
* سترة عدد 3
* حذاء وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية عدد 3
* كمامة مناسبة عدد 3
* حبال أمان عدد 3
* قفازات مناسبة عدد 3

1. **عمال فك طوبار عدد 2:**

يتضمن العمل إزالة اعمال الطوبار الخشبية في الموقع ضمن ارتفاعات عالية للجدران الإنشائية وطول 6 متر على السقالات المعدنية.

المعدات اللازمة:

* خوذة عدد 2
* سترة عدد 2
* أحزمة أمان عدد 2
* أحذية وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية عدد 2
* قفازات عدد 2.

1. **عمال ميكانيك عدد 3:**

يتضمن عملهم إنشاء آبار المياه وتمديد مواسير الصرف الصحي وإنشاء غرف التفتيش.

* يلزم خوذة عدد 3
* سترة عدد 3
* سلالم عدد 2
* أحذية وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية عدد 3
* أسطوانة أكسجين للمناطق المحصورة والضيقة
* كشافات للمناطق المعتمة الضيقة عدد 2
* قفازات عدد 3
* كمامات ذات نوعية مناسبة عدد 3.

1. **عمال وفنيي كهرباء عدد 2:**

يتضمن عملهم القيام بأعمال التمديدات الكهربائية في الأسقف والجدران والأرضيات.

* يلزم خوذة خاصة بأعمال الكهرباء عدد 2
* سترة عدد 2
* أحذية وقاية ذات رأس (مقدمة) حديدية عدد 2
* سلالم عدد 1
* قفازات عدد 2
* كمامات ذات نوعية مناسبة عدد 2.

1. **زوار الموقع:**

يجب تحديد عدد الزائرين في الموقع ولنفرض السماح بالدخول لخمسة أشخاص فقط وفي حال وجود أعداد أكبر من الزوار يتم تقسيمهم إلى مجموعات تتضمن 5 أشخاص في المرة.

* يلزم خوذة زوار عدد 5
* سترة عدد 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المسمى الوظيفي | المهام | المعدات اللازمة |
| مهندس الموقع | متابعة إجراءات العمل وزيارات ميدانية للموقع |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |